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Relatório 
Subestação São Luís II 




















OBJETO
Estabelecer medidas corretivas e preventivas para mitigar as vulnerabilidades identificadas na Subestação São Luís II, garantindo a segurança patrimonial, reduzindo os riscos de invasões e furtos, e assegurando a integridade dos ativos e das áreas energizadas.




INFORMAÇÕES GERAIS
A Subestação São Luís II, operada pela AXIA Energia, é um ponto estratégico na rede de transmissão do Maranhão, garantindo o fornecimento seguro de energia para a Grande São Luís e regiões adjacentes. Com níveis de tensão de 500 kV e 230 kV, integra o Sistema Interligado Nacional (SIN) e conecta linhas que abastecem a capital e cidades vizinhas. Nos últimos anos, passou por obras de modernização, incluindo a instalação de um segundo reator de barra de 500 kV, visando maior controle de tensão e confiabilidade no sistema. Sua relevância é crítica: falhas ou ataques podem causar apagões generalizados, afetando centenas de milhares de consumidores, serviços essenciais e a economia local. Para mitigar riscos, AXIA Energia e o Operador Nacional do Sistema (ONS) mantêm protocolos rigorosos para recomposição segura do sistema, garantindo estabilidade e continuidade do fornecimento.


A Subestação São Luís II, destacada em traços amarelos, está situada no município de Ferreira Gomes, próxima ao povoado Paredão Nunes.
Limites e Confrontações:
· Lado direito: acesso ao perímetro da barragem de rejeito da Alumar e área de mata;
· Lado esquerdo (setas azuis): acesso a mata, Ambev e 21º BPM;
· Fundos: acesso mata fechada e barragem de rejeito da Alumar:
· Frente: BR135 que da acesso a São Luís;





Sem Muro
Local cortaram a Speed rite e o alambrado
Casa de relé
21°BPM
AMBEV
G1
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Imagem Satélite da Subestação São Luís II  - Fonte: Google Maps
https://maps.app.goo.gl/5bJW4gTEppixYw6N6 
Coordenada: 2°43'19"S 44°19'02"W

OCORRÊNCIA
“No dia 30/12, por volta das 20h30, o vigilante José Alves de Melo, posicionado em frente à casa de relés, identificou um indivíduo trajando roupas pretas dentro do perímetro interno da Subestação. Ao perceber que havia sido avistado pela equipe de vigilância, o indivíduo empreendeu fuga por um buraco que ele mesmo havia feito na tela de contenção e na cerca elétrica, tomando rumo ignorado.A equipe de vigilância deslocou-se ao local com a viatura, composta por três vigilantes, onde foi constatado o buraco na tela, o corte na cerca elétrica e diversas pegadas no solo, indicando a movimentação de mais de um indivíduo.”
SEGURANÇA PATRIMONIAL 
Na Subestação São Luís II, contamos com uma equipe composta por 15 colaboradores da empresa Servis Segurança, responsável pela prestação de serviços de segurança patrimonial na unidade. A distribuição do efetivo ocorre da seguinte forma:

Período Diurno
· Portaria Principal: 
· 01 porteiro/recepcionista.
· Casa de Relés: 
· 01 vigilante armado fixo.
· Ronda Flutuante: 
· 01 vigilante armado realizando rondas no perímetro da Casa de Relés, áreas adjacentes da unidade e apoio à portaria.
· Ronda Motorizada: 
· 01 vigilante armado realizando rondas com veículo em todo o perímetro da Subestação.

Período Noturno
· Portaria Principal: 
· 01 vigilante armado fixo.
· Casa de Relés: 
· 01 vigilante armado fixo.
· Casa de Relés Amarela (fundos): 
· 01 vigilante armado fixo.
· Ronda Motorizada: 
· 01 vigilante armado realizando rondas com veículo em todo o perímetro da Subestação.

Este efetivo está presente todos os dias, garantindo a segurança patrimonial da unidade.
Local onde cotaram a Speed Rite 
Onde cortaram tela  











Iluminação baixa 
Speed Rite cortada  













1. APURAÇÃO – GESTÃO DE SEGURANÇA
[bookmark: _Toc118719797]
Foi realizada apuração referente à intrusão ocorrida na unidade da Subestação São Luís II, pertencente à Axia Energia, por meio de entrevistas com os vigilantes e supervisão da empresa Servis Segurança.
Há indícios de que os indivíduos envolvidos no furto possam ser oriundos de comunidades vizinhas.
Segundo relato, os indivíduos cortaram os fios da cerca Speedrite e, em seguida, a tela de alambrado que separa a área britada do restante da subestação.
O acesso ao local pode ter ocorrido pelo lado superior esquerdo, onde não há barreiras físicas, existindo apenas um lixão próximo ao início do muro da unidade.
Ressalta-se que há uma quantidade significativa de cabos no local, o que pode atrair pessoas mal-intencionadas para a prática desse tipo de ação delituosa.
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Por onde acessaram
Onde cortaram a cerca e o alambrado
Lixão logo após o muro
Cabos era o objetivo dos meliantes 














Estrada que leva onde não existe muro 
Ponto onde cortaram a cerca e o alambrado 

Por onde acessaram 	
Fim do muro 




















Lixão 
Cabos de cobre



2. VULNERABILIDADES

· Ausência barreiras físicas ausência de equipamentos para detecção de intrusão. 
· Manutenção sistema de CFTV.
· Manutenção na cerca Speedrite intender por que a mesma não desparou o alarme
· Perímetro compartilhado com mata fechada barragem de rejeito da Alumar. 
· Portões sem cadeados. 
· Proximidade com comunidades, BR 135 favorecendo intrusões, furtos em áreas restritas da unidade.

3. AÇÕES GESTÃO DE SEGURANÇA


· Investigação dos fatos ocorridos. 
· Análise das vulnerabilidades identificadas. 
· Realizar de reunião com os responsáveis pelo local (Axia Energia). 
· Realizar de reunião com a empresa de vigilância terceirizada.


4. RECOMENDAÇÕES

· Retirar todos os cabos expostos e acondicionar em local seguro próximo ao posto de vigilância ou onde e realizada as rondas;
· Construir muro ou alambrado para fechar onde não existe:
· Implantar rondas de vídeo monitoramento; 
· Implantar sensores de barreiras IVA;
· Implantar analíticos nas câmeras se ela tiver a tecnologia embarcada;
· Realizar manutenção nos muros e alambrados no perímetro;
· Implementar melhorias na iluminação do perímetro, onde ocorreu a intrusão;
· Garantir acompanhamento contínuo das ações aplicadas.









PONTOS DE MELHORIA 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada evidenciou fragilidades significativas na segurança da unidade, agravadas pela ausência de barreiras físicas adequadas, assim facilitando o acesso de indivíduos até próximo a área britada. Melhorar a iluminação na parte dos fundos da subestação para melhorar visibilidade e coibir a aproximação de indivíduos. Para mitigar esses riscos, recomenda-se a instalação de sensores de barreira IVA em pontos estratégicos, ar repetidores de sinal para rádio e telefonia, garantindo comunicação eficiente, bem como implementar rondas fluviais que cubram toda a margem da usina, reduzindo as tentativas de intrusão. Recomenda-se também a utilização de drones para apoiar as rondas e fiscalizar a área, além da remoção imediata dos cabos que permanecem pendurados ou no solo, evitando que sejam atrativo de um novo furto. 
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