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Relatório 
UHE Coaracy Nunes 




















OBJETIVO
Estabelecer medidas corretivas e preventivas para mitigar as vulnerabilidades identificadas na UHE Coaracy Nunes, garantindo a segurança patrimonial, reduzindo os riscos de invasões e furtos, e assegurando a integridade dos ativos e das áreas energizadas.

INFORMAÇÕES GERAIS
A Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes, localizada no rio Araguari, no município de Ferreira Gomes (AP), foi a primeira hidrelétrica construída na Amazônia brasileira e desempenhou papel decisivo no desenvolvimento energético do Amapá. Inaugurada em 1976, sob gestão da Eletrobras Eletronorte, a usina possui potência instalada de 78 MW, operando com três turbinas Kaplan, e conta com projeto de expansão para mais 220 MW. Sua implantação garantiu energia para a capital e impulsionou projetos industriais estratégicos, como a mineradora ICOMI. Até 2015, operava de forma isolada, sendo a principal fonte de energia do estado; com a integração ao Sistema Interligado Nacional, passou a contribuir para maior segurança energética e exportação de excedentes. Além da geração de energia, exerce funções essenciais na gestão hídrica, controle de vazões e preservação ambiental.










A UHE Coaracy Nunes, destacada em traços amarelos, está situada no município de Ferreira Gomes, próxima ao povoado Paredão Nunes.
Limites e Confrontações:
· Lado direito: acesso ao perímetro da usina e área de mata fechada;
· Lado esquerdo (setas azuis): acesso ao Rio Araguari e à população ribeirinha;
· Fundos: acesso à usina e à portaria G1, próxima ao povoado Paredão Nunes;
· Linha laranja: onde estava os cabos enrolados.
[image: Tela de jogo de vídeo game

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]Local onde encontrou a canoa.
G1
G2




Imagem Satélite da UHE Coaracy Nunes - Fonte: Google Maps
https://maps.app.goo.gl/xzVpkBubkgwMYj3u9 
Coordenada: 0°54'16.022"N, 51°15'34.609"W

OCORRÊNCIA
“No dia 05/02, por volta das 22h20, o Vigilante Abrael Gemaque (posto G2) informou ter visualizado focos de lanterna em área suspeita nas proximidades do vertedouro. Os vigilantes Abrael Gemaque e Jackson da Silva Isacksson deslocaram-se ao local e identificaram a presença de indivíduos não autorizados, que fugiram em direção à mata fechada. Durante a varredura, foi encontrada uma embarcação tipo voadeira à margem do rio, com motor rabeta exposto, indicando possível rota de fuga.
Devido às condições do local difícil acesso, ausência de iluminação e comunicação precária mesmo assim foi solicitado apoio. O Vigilante Adalto de Souza Lima acionou a Sala de Operações e comunicou a Polícia Militar. A guarnição da PM, comandada pelo Capitão Nilton Arlen, acompanhada pelos Cabos Breno Braga e Rayra, chegou à usina às 00h08 e iniciou diligências com os vigilantes.
Embora os infratores não tenham sido localizados, foram apreendidos materiais abandonados:
• Motor tipo rabeta
• Embarcação (voadeira)
• Armas brancas e porretes
A Polícia Militar recolheu os itens, exceto a voadeira, deixada no local para posterior retirada. Entretanto, às 01h40, em nova ronda, os vigilantes constataram que os infratores retornaram e subtraíram a embarcação, evadindo-se pelo rio e deixando apenas o assoalho.
Posteriormente, às 06h00, em ronda de rotina, foi identificado o ponto, onde foram encontrados cabos já enrolados organizados, possivelmente preparados para subtração. Não havia indivíduos no local no momento da constatação. 
No período da tarde foi feita a retirado dos cabos que já estavam enrolados pela empresa INFINIT ENGENHARIA autorizado pelo o Sr.º Charles responsável adjunto da usina.
No dia 08/02, o DPC de Ferreira Gomes localizou a lancha (casco da voadeira) em um terreno abandonado. As investigações permanecem em andamento para identificação dos meliantes envolvidos.












Canoa ancorada no vertedouro 
Retirando a canoa













Canoa retirada da água

Apoio da PM











Quantidade de cabos 
Cabos recolhidos 


SEGURANÇA PATRIMONIAL 
Na UHE de Coaracy Nunes, contamos com uma equipe composta por 12 colaboradores da empresa SegurPro, responsável pela prestação de serviços de segurança patrimonial na unidade. A distribuição do efetivo ocorre da seguinte forma:

Período Diurno
· Portaria Principal G1: 
· 01 vigilante fixo desarmado.
· Portaria G2: 
· 01 vigilante fixo desarmado 
· Ronda Motorizada: 
· 01 vigilante desarmado realizando rondas com moto em todo o perímetro da usina.

Período Noturno
· Portaria Principal G1: 
· 01 vigilante fixo desarmado.
· Portaria G2: 
· 01 vigilante fixo desarmado 
· Ronda Motorizada: 
· 01 vigilante desarmado realizando rondas com moto em todo o perímetro da usina.
Este efetivo está presente todos os dias, garantindo a segurança patrimonial da unidade.


1. APURAÇÃO – GESTÃO DE SEGURANÇA
[bookmark: _Toc118719797]
Foi realizada apuração referente ao furto ocorrido na unidade da UHE Coaracy Nunes, pertencente à Axia Energia, por meio de entrevista com o vigilante da empresa Segurpro que identificou toda a ocorrência.

Há indícios de que os indivíduos envolvidos na tentativa de furto possam ser oriundos de comunidades vizinhas, considerando que o acesso via fluvial permite que qualquer pessoa chegue ao local utilizando canoas, como ocorreu na ocasião.

Nessa tentativa furto de cabos os modos operantes muito parecido com o do furto ocorrido no dia 30/12/2025 encosta a embarcação nas proximidades do vertedouro atravessam a pista e começa a enrolar os cabos para transportar até a embarcação. Os cabos que foram alvo da tentativa são os mesmo uma rede antiga que vem sendo substituída desde meados de setembro. Esses cabos foram deixados no solo e não foram recolhidos até o momento. Ressalta-se que ainda existem fios pendurados aguardando retirada, o que representa um atrativo para novas subtrações.
A rede foi retirada pelos próprios colaboradores da Axia Energia e possui extensão estimada entre 2,5 e 3 quilômetros. Além disso, abaixo da portaria da G1 existe um vilarejo denominado Paredão Nunes, cujos alguns moradores têm acesso livre pela G1 para chegar ao Rio Araguari.




Cabos que precisam ser retirados 
Linha onde foi retirado os cabos





















Cabos pendurados 

Cabos pendurados 











Cabos no paredão 
Cabos no solo


2. VULNERABILIDADES

· Postos de segurança fixos localizados a grande distância do ponto onde ocorreu o furto: 
· Portaria G1: 1.624 metros em linha reta, situada na parte baixa da usina;
· Portaria G2: 825 metros em linha reta.
· Inexistência de sistema de CFTV. 
· Perímetro compartilhado com mata fechada e acesso fluvial por diversos ramais. 
· Barreiras físicas danificadas e ausência de equipamentos para detecção de intrusão. 
· Portões sem cadeados. [image: Brócolis e carne
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Foto aérea da Portaria Principal G1




Portaria Principal G1
Cerca de arrame farpado  





















Cerca de arrame farpado


















Espaçamento dos arames 
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Foto aérea da Portaria G2



























Portão sem cadeado 
Portaria G2



















Arame Bambo 
Não existe nem mais arame






3. AÇÕES GESTÃO DE SEGURANÇA


· Investigação dos fatos ocorridos. 
· Análise das vulnerabilidades identificadas. 
· Realizar de reunião com os responsáveis pelo local (Axia Energia). 
· Realizar de reunião com a empresa de vigilância terceirizada.
4. RECOMENDAÇÕES

· Retirar todos os cabos expostos que permanecem pendurados ou no solo, eliminando atrativos para furtos;
· Instalar repetidores de sinal telefônico e de rádio para melhorar a comunicação da vigilância;
· Implantar armamento da ronda motorizada;
· Implantar rondas aéreas com drones; 
· Implantar rondas fluviais para fiscalização das margens;
· Instalar sistema de videomonitoramento (CFTV);
· Realizar manutenção nas cercas do perímetro da usina e, se possível, substituir o arame farpado por tela alambrado galvanizada ou reforçar a estrutura existente;
· Instalar tela alambrado nos pontos onde não há barreiras perimetrais; 
· Implementar melhorias na iluminação do perímetro, especialmente nas áreas próximas ao hotel e à academia;
· Garantir acompanhamento contínuo das ações aplicadas, assegurando conformidade com normas ambientais e diretrizes corporativas.
















5. PONTOS DE MELHORIAS 
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Seepd dome 360°
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Implantar tela alambrado  
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Instalar câmeras com analítico 

Instalar câmeras com analítico 

Seepd dome 360°


Usina e perímetro 
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Instalar câmeras com analítico 

Instalar câmeras com analítico 

Seepd dome 360°

Instalar alambrado


Perímetro, Vertedouro e Portaria G2




CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada evidenciou fragilidades significativas na segurança da unidade, agravadas pela ausência de barreiras físicas adequadas, pela falta de sistema de videomonitoramento, pela deficiência nos meios de comunicação (rádio e telefonia) e pela presença de cabos de cobre expostos. Para mitigar esses riscos, recomenda-se a instalação de câmeras de vigilância em pontos estratégicos, a implantação de telas tipo alambrado nos perímetros onde não existem barreiras físicas e a realização de manutenção nas estruturas já existentes. Além disso, é necessário instalar repetidores de sinal para rádio e telefonia, garantindo comunicação eficiente, bem como implementar rondas fluviais que cubram toda a margem da usina, reduzindo as tentativas de intrusão. Recomenda-se também a utilização de drones para apoiar as rondas e fiscalizar a área, além da remoção imediata dos cabos que permanecem pendurados ou no solo, evitando que sejam atrativos de um novo furto. 
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