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Relatório de Segurança
Data: 26/02/2026
Assunto: Furto Subestação de Ivaiporã – PR
1. OBJETIVO
· Este documento tem por finalidade apresentar a análise de vulnerabilidade e eficácia dos recursos de segurança, perante o furto de cabos de cobre na Subestação de Ivaiporã – PR

2. DEMANDA
· Realizar uma análise do furto na Subestação, os recursos de segurança existentes, sua eficácia, e possíveis melhorias.

3. CONTEXTO
· As 17:51h do dia 22/02/2026, o vigilante Ademilson da empresa Vigitec relatou ao CSIA que ao realizar sua ronda por volta das 16:00h, nas proximidades da antiga piscina e das casas de bombas de água, observou que a porta da casa de bombas estava danificada, realizando a inspeção foi identificado furto de cabos.
· O vigilante Ademilson informou que não acionou a Polícia Militar.
· Às 17h55min, o vigilante Paulo Henrique matrícula 76, após assumir o posto de serviço, foi orientado a acionar o 190 para a realização do levantamento do fato ocorrido.
· A equipe compareceu ao local das evidências, especificamente na casa de bombas de captação de águas. Após a realização de uma varredura no ambiente, constatou-se que nada foi subtraído, sendo verificada apenas a ocorrência de ato de vandalismo e tentativa de furto.
· Estiveram presentes na unidade os militares Soldados João Brito e Fabrício José, que chegaram às 18h59min e deixaram o local às 19h35min. Foi gerado Boletim de Ocorrência nº 2026/252046.
· No dia seguinte 23/02/2026, o Gerente da unidade João Alberto informou que no período da manhã, a equipe de manutenção foi até o local e constataram que houve um furto de aproximadamente 100 metros de cabos de cobre.
· Diante dessa informação, o Analista de Segurança Douglas T. Vilela fez um novo registro de boletim de ocorrências número:2026/254811. 

4. CARACTERIZAÇÃO DOS ATIVOS/INSTALAÇÕES:
·  A Subestação de Ivaiporã – PR, está situada na área remota do município de Manoel Ribas-PR. De acordo com o censo do IBGE de 2022, a cidade contabilizou 14.240 habitantes e dispõe de uma área territorial de aproximadamente 571.135 Km².
· A região que a Subestação está localizada é marcada por várias ocorrências de furto de cabos de cobre.
Foto de satélite – SE Ivaiporã
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· A Subestação de Ivaiporã - PR, ocupa uma área de aproximadamente 1.627.241,5 m², toda rodeada de vegetação.

Históricos de Ocorrências

· Houve ocorrência nos mesmos moldes da atual há três meses, mas com maior impacto de quantidade de cabos do que está.

Recursos de segurança dispostos nas instalações da Subestação de Ivaiporã-Pr
· O perímetro da subestação é todo composto por cercas de arame farpado;
· Não há câmeras de monitoramento na área;
· Não há sensores de barreiras na área;
· 1 posto de vigilância 24h desarmado;
· 1 posto de portaria 24h;

5. APURAÇÃO DOS FATOS 
Em análise aos fatos e ao local foi constatado:
· Na verificação foi constatado que a cerca aos fundos foi rompida e adentraram a subestação para furto dos cabos de cobre da Mina Casa de Bombas 01.
· Não tem como saber a hora precisa que ocorreu o furto.
· Os vigilantes diurnos só faziam 02 rondas, uma no início do turno e a outra no final do turno.
· Os vigilantes noturnos, o mesmo procedimento dos vigilantes diurnos.
· A empresa Vigitec Vigilância, teve atuação do seu supervisor regional senhor Júlio Cesar Fialho, dando apoio ao vigilante noturno e confeccionando um relatório sobre a ocorrência.

7. AVALIAÇÃO DOS RISCOS 
Para garantir uma segurança física eficaz, é fundamental seguir alguns princípios básicos de segurança física, organizados na seguinte sequência:

· Convencimento: Convencer o meliante de que o furto será difícil devido à presença de várias barreiras;
· Detecção: Detectar a tempo qualquer tentativa de invasão e gerar uma resposta adequada;
· Atraso: Atrasar o meliante tempo suficiente para que a resposta chegue;
· Pronta Resposta: Ter uma resposta pronta e eficiente, capaz de deter o ataque sem necessariamente entrar em confronto;

Esse conjunto de medidas é conhecido como segurança em camadas, que devem ser combinadas entre barreiras físicas, eletrônicas e humanas;
Durante o processo de análise, identificamos a probabilidade de riscos para furtos tanto internos e externos e invasões;
Entende-se furtos internos, como os praticados por funcionários e prestadores terceiros, e, externos como os praticados por pessoas estranhas ao local.

8. ANÁLISE DE VULNERABILIDADE E DE EFICÁCIA DOS RECURSOS DE SEGURANÇA

               Atualmente, temos o que chamamos de segurança pontual, caracterizada por:

· Baixa segurança de perímetro, caracterizado por presença de alambrados e arame farpado no perímetro, sem barreiras perimetrais eletrônicas na área;
· Distribuição ampla de ativos e grande poder atrativo, em uma região caracterizada por forte presença de receptadores de material;
· Área muito ampla para defender, com um posto de vigilância 24h desarmado, sendo que eles são a primeira e a última barreira na linha de defesa, e não fazem rondas noturnas na área das minas, por questão de segurança e integridade do colaborador.

9. RECOMENDAÇÕES

· Ante o exposto, recomendamos;

9.1 Conseguir um aditivo para acrescentar 01 posto de vigilância 24h na portaria, está ação liberaria o vigilante motorizado a fazer mais rondas na unidade, para tentar mitigar os riscos em uma possível invasão.


9.2 Iluminação Perimetral: Instalar refletores de led, ao redor de todo o perímetro da Mina Casa de Bombas 01, para dissuadir e facilitar a identificação de ameaças externas durante a noite (iluminando a mata).


9.3 Barreiras Perimetrais, uma Starlink para 02 câmeras e sonofletores com videomonitoramento e implementar barreiras perimetrais ao redor da Mina 01, para detectar e dissuadir intrusos.


9.4 Instalar uma porta nova mais reforçada.


9.5 Melhorar a estrada com cascalho que dá acesso a Mina 01.












10. ANEXOS

Anexo I – Fotos da Cerca rompida; local da invasão

[image: Floresta com árvores secas] [image: Gramado com árvores ao fundo]
Anexo II – Fotos do local do furto Mina Casa de Bombas 01

[image: Uma imagem contendo edifício, geladeira, janela] [image: Uma imagem contendo edifício, homem, em pé, cozinha]

[image: Uma imagem contendo no interior, serra elétrica, sujo, cozinha]




[image: Uma imagem contendo no interior, mesa, velho, comida] [image: Uma imagem contendo grama, ao ar livre, pessoa, homem]
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CONCLUSÃO

Essas medidas combinadas visam mitigar os riscos de segurança identificados, e a análise destaca a necessidade de um investimento urgente em uma segurança física em camadas para atender aos requisitos de convencimento, detecção e atraso, além de uma avaliação crítica dos prestadores de serviços para assegurar a eficácia da segurança implementada.
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