	


APR- ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
[bookmark: _GoBack]                   Desligamento Sem Retirada do Medidor 
               Contrato Nº 5000004317 CEEE

	Data       /       /

	Reclamação:
	Nº de Ordem Veículo:

	Endereço:
	Nº da Ocorrência/OS: 

	Hora de recebimento OCC: ___h___
	Hora Chegada Local: ___h___
	Hora Localização Defeito/Falha: ___h___
	Hora Conclusão: ___h___

	km inicial: 
	km final: 
	Causa:

	Serviço Realizado:    Religar o fornecimento no Ramal Normal ou  Urgente 	
	Material:

	ETAPA
	RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS

	Estacionar Veículo
Sinalizar Área 
de Trabalho
	
Abalroamento.............................................................
Colisão........................................................................
Atropelamento............................................................
	S



	N



	
Obedecer ao Código Nacional de Trânsito.........................................................................................
Ligar o pisca alerta.............................................................................................................................
Usar freio estacionário........................................................................................................................
Sinalizar e isolar o veículo e o local de trabalho.RG_____________ Ass.___________________
Permanecer dentro da área sinalizada...............................................................................................
Criar, sinalizar e isolar o passeio temporário para pedestres...........................................................
	S






	NA







	Planejamento 
da atividade
	
Improvisação/falta de materiais..................................
Execução inadequada da tarefa................................
Falta de comunicação c/o COD.................................
Nº de componentes/equipe incompatível p/tarefa.....
	S




	N




	
Estar de posse do Manual do Eletricista.............................................................................................
Conhecer e cumprir os procedimentos conforme descrito nas normas CEEE e no Manual do Eletricista
Solicitar equipe de apoio.....................................................................................................................
Providenciar materiais e ferramentas necessários antes de iniciar a execução da atividade............
	S




	NA





	Verificação da
estrutura e
do ambiente
	
Queda de poste CEEE...............................................
Queda de poste do consumidor..................................
Queda de materiais e equipamentos..........................
Picada de insetos/animais peçonhentos....................
Mordida de animais....................................................
Provenientes de causas naturais (chuva).................
	S






	N






	
Utilizar os EPI/EPC durante execução do serviço (assinalar na lista abaixo).....................................
Verificar visualmente as condições do poste e da estrutura...............................................................
Testar a resistência do poste c/martelo ponta e pá.RG____________ Ass.__________________
Observar atentamente o local de trabalho e de execução do serviço...............................................
Utilizar conjunto impermeável.............................................................................................................  
	S





	NA






	Procedimento de escalada
(Espora, Escada, 
Cesta Aérea)
	
Cravar espora no pé / perna / mão............................
Queda por diferença de nível.....................................
Queda da escada.......................................................
Lesão das mãos / olhos / cabeça...............................
Entorse muscular........................................................
Choque elétrico...........................................................
	S






	N






	
Utilizar os EPI/EPC durante execução do serviço (assinalar na lista abaixo).....................................
Calçar e retirar as esporas junto à base do poste...............................................................................
Observar e desviar dos defeitos ou rachaduras ao longo da estrutura...............................................
Amarrar a escada ao poste.RG________________ Ass:__________________..............................
Transportar/posicionar/instalar a escada entre dois eletricistas.......................................................... 
Observar as distâncias de segurança conforme NR 10......................................................................
	S






	NA







	Trabalho
em Altura
	
Queda de empregado.................................................
Queda de objeto, ferramentas....................................
Queda de estrutura (cruzeta, isolador,..)...................
Queda de galho..........................................................
	S




	N




	
Instalar a linha de vida........................................................................................................................
Utilizar os EPI/EPC durante a execução do serviço (assinalar na lista abaixo)................................
Utilizar corda de serviço e balde de lona p/movimentação de ferramentas, equipamentos...............
Tipo de ancoragem: _ICC _Gancho _Escada+Poste _Outro:_________________
	S




	NA





	Eletricidade
	
Choque elétrico........................................................... 
Arco voltaico...............................................................
Energização acidental................................................
Explosão.....................................................................
Queimaduras..............................................................

	S





	N





	
Utilizar os EPI/EPC durante execução do serviço (assinalar na lista abaixo).....................................
Utilizar lençol isolante BT classe 0......................................................................................................
Utilizar tapete isolante AT...................................................................................................................
Solicitar e confirmar desligamento do circuito. Nome/RE Operador COD:___________________
Manter as distâncias de segurança conforme Manual do Eletricista e NR 10..................................
Testar o detector e verificar a ausência de tensão.RG______________ Ass._________________
Instalar aterramento temporário.RG________________ Ass.___________________....................
Retirar os cartuchos e colocar a bandeira “Não Ligar Homens na Rede”..........................................
Utilizar ferramentas isoladas 1kV........................................................................................................
Utilizar o dispositivo de abertura de chave c/carga (loadbuster)........................................................
	S










	NA











	Motosserra 
e Guindauto
	
Corte / amputação de membros.................................
Manuseio inadequado do guindauto..........................
Tombamento do veículo.............................................
Projeção de partículas................................................
Ruído..........................................................................
	S





	N





	
Manuseio dos equipamentos somente por profissionais treinados e certificados..............................
Posicionar-se adequadamente p/realização da tarefa........................................................................
Utilizar motosserra compatível c/a tarefa............................................................................................
Utilizar os EPI/EPC durante execução do serviço (assinalar na lista abaixo)....................................
Acionar os estabilizadores do veículo.................................................................................................
Dimensionar local onde será estacionado caminhão c/guindaste hidráulico ....................................
	S






	NA







	Em caso de acidente, avisar o Técnico de Segurança
Telefones Úteis: SAMU  192   -   Bombeiros  193   -   Brigada Militar  190   -    EPTC 118 (PoA)  -  CIT 0800.721.3000 

	
Corda de resgate
	S

	N

	Recursos disponíveis
	
Kit Primeiros Socorros
	S

	N


	
calça anticorte................
calçado de segurança....
capacete c/jugular..........
cinto paraquedista..........
	S




	NA



	
cone de sinalização............................................
fita de sinalização...............................................
luvas de trabalho pesado...................................
luva isolante classe    c/luva cobertura²..
	S




	NA



	
manga isolante BT classe 1......
óculos de segurança.................
perneira.....................................
protetor auricular......................
	S




	NA



	
protetor facial...............................
talabarte c/regulador.....................
travaquedas...................................
vestimenta resistente a chamas..
	S




	NA





	Nome	RG	Assinatura
¹________________________________    _____________    ___________________
 ________________________________    _____________    ___________________
 ________________________________    _____________    ___________________
 ________________________________    _____________    ___________________
 ________________________________    _____________    ___________________
	Observações

	Legenda:
S – Sim NA – Não Aplicável
¹ Indicação do encarregado da equipe pesada ou do observador da tarefa (eletricista auxiliar) na equipe leve.
² Marcar a classe da luva isolante utilizada
Revisão Abr/2016
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