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INTRODUÇÃO
O presente documento consiste em conjunto completo das análises, pareceres e recomendações técnicas decorrentes de atividade consultiva que buscou identificar, organizar e mensurar aspectos técnicos e aspectos subjetivos que influenciam a proteção de ativos organizacionais do(a) Grupo Chibatão | Manaus (AM).
Este documento está classificado como de interesse privado e foi desenvolvido em conformidade com requisitos associados à Metodologia de Multicritério em Apoio à Decisão – Construtivista (MCDA-C) e à Norma de Gestão de Riscos – ABNT ISO 31.000:2018.
SUMÁRIO EXECUTIVO
Instalação Auditada
	Identificação
	(AM) ATR Logística



Síntese
A presente instalação foi auditada, quanto à proteção de seus ativos patrimoniais, sob 04 (quatro) perspectivas, a saber: (1) indicadores estruturais; (2) indicadores operacionais; (3) aspectos gerenciais; e (04) indicadores de perdas performando 48 (quarenta e oito) indicadores de desempenho.
Tomando como referência o conhecimento construído a partir da auditoria de segurança e das análises realizadas, em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, onde o 0 (zero) evidencia vulnerabilidades passíveis de serem exploradas ou motivadoras para a concretização de eventos críticos e negativos ao Grupo Chibatão | Manaus (AM) e, por outro lado, 100 (cem) as melhores práticas e desempenho desejável diante do enfrentamento de condições adversas, a instalação auditada apresenta um desempenho de 75 pontos.
O modelo de riscos à segurança patrimonial construído para o ecossistema de operações das instalações que integram o(a) Grupo Chibatão | Manaus (AM) conta com um total de 16 (dezesseis) riscos operacionais. Na presente síntese, destacam-se os riscos classificados como de consequências graves e catastróficas, bem como com probabilidades superiores a 50% (cinquenta por cento) de concretização, sendo eles:
· Acidente com perdas de vidas
· Assédio sexual
· Atentados (ações violentas)
· Comportamento inadequado
· Dano ou depredação
· Furto em ambientes restritos
· Roubo
· Sequestro
· Violência no local de trabalho
· Homicídio e/ou feminicídio
· Incêndio

CONTEXTUALIZAÇÃO
	Vínculo primário
	Grupo Chibatão | Manaus (AM)

	Instalação auditada
	(AM) ATR Logística


AUDITORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
A auditoria de segurança patrimonial buscou identificar, organizar e mensurar um conjunto predefinido de aspectos estruturais, operacionais e gerenciais que influenciam a proteção de ativos organizacionais.
Nesta subseção são descritos os aspectos mensurados pela auditoria de segurança patrimonial e os resultados decorrentes da análise de suas criticidades.

Resultados — Avaliação de Desempenho
	75
	O valor global de segurança da (AM) ATR Logística, em conformidade com os critérios utilizados e informações analisadas, foi de 75 pontos.



Perfil de Desempenho

Aud.Seg // 13.10.2026

Faixas de desempenho consideradas no modelo:
· Nível de excelência – pontuação igual ou superior a 80 pontos
· Nível de competitividade – pontuação inferior a 80 pontos e igual ou superior a 35 pontos
· Nível de comprometimento – pontuação inferior a 35 pontos

Indicadores ESTRUTURAIS, OPERACIONAIS, GERENCIAIS e de PERDA
	Aspecto
	Situação

	Indicadores ESTRUTURAIS
	Nível de competitividade

	Indicadores OPERACIONAIS
	Nível de excelência

	Indicadores GERENCIAIS
	Nível de excelência

	Indicadores de PERDAS
	Nível de competitividade


Limites E Barreiras Perimetrais
QUANTO AOS LIMITES E BARREIRAS PERIMETRAIS, OBSERVOU-SE QUE:
· Inexistência de barreira física LD - próximo a Reparadora e rampa de acesso para o Pátio Desembarque; (2) Não existem detecção de intrusão nas barreiras perimetrais; (3) Inexistência de câmeras de segurança em 50% que monitorem as barreiras perimetrais; (4) A altura da barreira perimetral Fundos é baixa sendo fácil a entrada; (5) Parte da frente (perímetro mais para esquerda, não possui barreira física)
Acessos À Instalação
QUANTO AOS ACESSOS À INSTALAÇÃO, OBSERVOU-SE QUE:
· A Unidade possui 02 (dois) acessos de pedestres e de veículos, sendo:     1.1. Portaria Principal -  Possuindo 02 (Dois) Portões de fechamento; duas catracas de acesso de pedestres, com liberação por uso de crachás / 02 (dois) acessos de veículos - entrada e saída ambos com cancelas - Sendo, como recurso humano - 01 Posto de AGP e 02 postos de Vigilantes - escala 12x36;     1.2. Portaria Secundária - Possui 01 (um) Portão de fechamento; Não possui catracas e nem cancelas; Não possui efetivo de segurança
Áreas Internas De Circulação
QUANTO ÀS ÁREAS INTERNAS DE CIRCULAÇÃO, OBSERVOU-SE QUE:
· Cobertura parcial de sistema CFTV sobre áreas de circulação, estacionamentos e adjacências. As imagens captadas são gerenciadas e monitoradas pela segurança patrimonial por intermédio de uma central interna de operações e de videomonitoramento.
· Nas vias internas de circulação de veículos e pessoas e nos estacionamentos não há dispositivo de áudio de dissuasão (corneta de áudio IP sonofletor), não sendo possível que a segurança patrimonial realize intervenções sonoras com os ambientes monitorados.
· Com a presente auditoria de segurança, no que tange às áreas de circulação internas, foram identificadas as seguintes vulnerabilidades: 
· - Falta de barreira perimetral e CFT parte da Frente da Unidade. 
Edificações Dentro Do Perímetro E Seus Acessos
QUANTO ÀS EDIFICAÇÕES DENTRO DO PERÍMETRO E SEUS ACESSOS, OBSERVOU-SE QUE:
· Edificação Administrativo: (1) Não possui controle de acesso para interior da edificação; (2) Na Recepção não possui CFTV;  
·  
RESULTADOS POR PROCESSO (ANÁLISE DE CRITICIDADE)
As informações afins aos aspectos que definem o nível de segurança patrimonial, uma vez inseridas na Plataforma ACCIA, são submetidas à análise de desempenho individual (local). O conjunto de requisitos que singularizam cada processo, tendo como referência matrizes de impacto e/ou julgamentos semânticos, possibilita atribuir os seguintes níveis de criticidade: (1) Crítico; (2) Grave; (3) Moderado; e (4) Leve.
	Área de preocupação
	Processo analisado
	Criticidade

	Estrutura de Controle para Acessos Pessoas/Veículos
	GRC (Central de Operações e Monitoramento)
	Moderado

	Acesso de Pessoas a Pé
	Portaria 1 - Principal (Recepção ATR)
	Moderado

	Acesso de Veículos
	Portaria 1 - Principal (Recepção ATR)
	Moderado

	Circulação e Pátios
	Estacionamento interno (chefias e visitantes)
	Leve

	Circulação e Pátios
	Pátio 3 - Aliança
	Leve

	(AM) ATR Logística
	Gestão da Segurança Patrimonial
	Pendente

	Sistema CFTV
	Sistema de CFTV
	Leve

	Sistema de Controle de Acessos
	Sistema de Controle de Acessos
	Leve

	Estrutura de Controle da Segurança Eletrônica
	GRC (Central de Operações e Monitoramento)
	Grave

	Segurança Humana
	Postos Fixos de Vigilância
	Leve

	Segurança Humana
	Postos Móveis de Rondas (pronta-resposta)
	Leve

	Segurança Humana
	Postos Fixos de Monitoramento
	Crítico

	Segurança Humana
	Postos Fixos de Facilities
	Leve

	Segurança Humana
	Cargo Gerente/Coordenador da Segurança
	Grave

	Segurança Humana
	Cargo Supervisor/Analista da Segurança
	Leve

	Segurança Eletrônica
	Sistema de CFTV
	Moderado

	Segurança Eletrônica
	Sistema de Detecção de Intrusão
	Grave

	Segurança Eletrônica
	Sistema de Controle de Acessos
	Leve

	Preventivo Contraincêndio
	Sistema Preventivo Contraincêndio
	Leve

	Normativos de Segurança
	Políticas de Segurança
	Leve

	Normativos de Segurança
	Diretrizes de Segurança
	Leve

	Normativos de Segurança
	Normas de Ação (NA) da Segurança
	Leve

	Normativos de Segurança
	Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) da Segurança
	Leve

	Gerência da Segurança
	Gerenciamento da Segurança Patrimonial
	Leve

	Gerência da Segurança
	Gerenciamento da Segurança de Informações
	Leve

	Gerência da Segurança
	Gerenciamento da SST (Saúde e Segurança do Trabalho)
	Leve

	Prédio Gate
	1º Pavimento (térreo) - GATE
	Moderado

	Prédio Gate
	2º Pavimento - Terceirizados
	Moderado

	Armazém ATR
	Armazém ATR
	Moderado

	Prédio Administrativo ATR
	1º Pavimento (térreo) - Recepção
	Leve

	Prédio Administrativo ATR
	1º Pavimento (térreo) - Salas administrativas
	Moderado

	Prédio Administrativo ATR
	2º Pavimento (andar superior) - Salas administrativas
	Moderado

	Sistema de Detecção de Intrusão
	Sistema de Detecção de Intrusão
	Crítico

	Acesso de Veículos
	Portaria 2 - Secundária (acesso excepcional)
	Grave

	Circulação e Pátios
	Pátio HTR
	Leve

	Circulação e Pátios
	Pátio 8
	Leve

	Circulação e Pátios
	Pátio 9
	Grave

	Circulação e Pátios
	Pátio 6
	Grave

	Circulação e Pátios
	Pátio 5
	Grave

	Barreiras Perimetrais
	BP Frente | Seção 1 (Av. Fôgaz)
	Grave

	Barreiras Perimetrais
	BP Frente | Seção 2 (Av. Fôgaz)
	Grave

	Barreiras Perimetrais
	BP Esquerda | Seção 1
	Grave

	Barreiras Perimetrais
	BP Esquerda | Seção 2
	Grave

	Barreiras Perimetrais
	BP Direita
	Grave

	Barreiras Perimetrais
	BP Fundos (Pátio Retroporto)
	Grave

	Prédio Gate
	3º Pavimento - RH e SESMT
	Moderado

	Normativos de Segurança
	Planos de Resposta a Incidentes
	Leve

	Registro de Ocorrências
	Sistema de Registro de Ocorrências
	Leve


GERENCIAMENTO DE RISCOS À SEGURANÇA PATRIMONIAL
Para a execução desta atividade, utilizamos os pressupostos preconizados pela Norma ISO 31.000:2018 – identificação, natureza do risco, análise, estimativa das consequências e estimativa das probabilidades.
No escopo desta atividade foram identificados 16 (dezesseis) riscos à segurança, potencialmente capazes de impactar negativamente as instalações do(a) Grupo Chibatão | Manaus (AM). Alinhados ao objeto da presente contratação, todos os riscos identificados, analisados e avaliados foram classificados como de natureza operacional.
Em conformidade com a norma internacional de gestão de riscos, ISO 31.000:2018, risco é "o efeito das incertezas nos objetivos". A análise de riscos caracteriza-se, por padrão, como uma atividade subjetiva: os especialistas, com base nas informações coletadas, constroem juízo de valor quanto ao contexto analisado. Buscando mitigar eventuais discrepâncias e divergências quanto às percepções dos especialistas e de seus clientes, a presente atividade consultiva, orientada pela MCDA-C, utiliza o modelo de avaliação de desempenho construído como instrumento para analisar cada um dos riscos identificados.
As consequências decorrentes da concretização dos riscos são representadas por um descritor com 04 (quatro) alternativas (Catastrófico, Grave, Moderado, Leve), cada qual com pontuação entre 0 e 100. A probabilidade de concretização de cada risco decorre de 03 (três) aspectos tangíveis: (1) histórico próprio; (2) histórico em contextos similares; e (3) condição de vulnerabilidade do contexto avaliado – com pesos (taxas de substituição) de 30%, 20% e 50%, respectivamente.
	Riscos à segurança patrimonial
	Consequência
	Probabilidade
	Pontuação

	R1 - Acidentes com danos materiais
	Leve
	47%
	2 pts

	R2 - Acidentes com lesões corporais
	Moderado
	45%
	26 pts

	R3 - Acidente com perdas de vidas
	Grave
	14%
	12 pts

	R4 - Ameaças a vida e/ou ao patrimônio
	Moderado
	24%
	14 pts

	R5 - Assédio moral
	Moderado
	15%
	9 pts

	R6 - Assédio sexual
	Grave
	15%
	13 pts

	R7 - Atentados (ações violentas)
	Catastrófico
	15%
	15 pts

	R8 - Comportamento inadequado
	Moderado
	63%
	36 pts

	R9 - Dano ou depredação
	Grave
	63%
	54 pts

	R10 - Furto em veículos
	Leve
	24%
	1 pts

	R11 - Furto em ambientes restritos
	Grave
	18%
	15 pts

	R12 - Roubo
	Grave
	15%
	13 pts

	R13 - Sequestro
	Catastrófico
	15%
	15 pts

	R14 - Violência no local de trabalho
	Grave
	34%
	29 pts

	R15 - Homicídio e/ou feminicídio
	Grave
	15%
	14 pts

	R16 - Incêndio
	Grave
	15%
	11 pts


RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS
Nenhuma recomendação técnica cadastrada para este contexto.
ANEXOS - FICHA TÉCNICA POR PROCESSO
Estrutura de Controle para Acessos Pessoas/Veículos — GRC (Central de Operações e Monitoramento)
	Pergunta
	Resposta

	Modelo de controle de acessos
	Central de Segurança (distância) e recurso(s) humano(s) localmente

	Controle de acessos
	Porta comercial, sem sistema de controle de acessos informatizado

	Localização
	Na portaria principal

	Estrutura física
	Paredes de alvenaria

	Área envidraçada
	Não possui área envidraçada

	Comunicação com o ambiente interno
	Com contato direto (irrestrito)

	Sistema de acionamento de emergência
	Contato via rádio

	Monitoramento de imagens
	Ambiente monitorado



Acesso de Pessoas a Pé — Portaria 1 - Principal (Recepção ATR)
	Pergunta
	Resposta

	Tipo de barreira física primária (CA_P)
	Porta de segurança

	Tipo de barreira secundária (CA_P)
	Ambiente não coberto por barreira física secundária

	Automatização de acessos (CA_P)
	Não

	Comunicação (CA_P)
	Sim — Obs.: Interfone e radiocomunicação HT

	Monitoramento de imagens (CA_P)
	Sim



Acesso de Veículos — Portaria 1 - Principal (Recepção ATR)
	Pergunta
	Resposta

	Tipo de barreira física primária (CA_V)
	Portão não automatizado — Obs.: É mantido permanentemente aberto em face do fluxo rotineiro de operações.

	Tipo de barreira secundária (CA_V)
	Cancela — Obs.: Sob controle de profissional de segurança.

	Automatização de acessos (CA_V)
	Sim — Obs.: Conferência de código numérico em crachá do condutor do veículo.

	Comunicação (CA_V)
	Sim — Obs.: Radiocomunicação HT

	Monitoramento de imagens (CA_V)
	Sim



Circulação e Pátios — Estacionamento interno (chefias e visitantes)
	Pergunta
	Resposta

	Monitoramento de imagens (AE_CI)
	Sim — Obs.: 10 vagas para automóveis.



Circulação e Pátios — Pátio 3 - Aliança
	Pergunta
	Resposta

	Monitoramento de imagens (AE_CI)
	Sim



(AM) ATR Logística — Gestão da Segurança Patrimonial
	Pergunta
	Resposta

	Contexto avaliado
	Instalações físicas da empresa ATR Logística, que pertence ao Grupo Chibatão, e tem sua sede localizada dentro do Complexo Portuário Chibatão, em Manaus (AM). Área total do complexo: 250 mil m2.

	Início do Projeto
	Ano de 2022

	Fase do projeto
	Acompanhamento

	Quanto à natureza
	Empresarial — Obs.: Logística e Administração Portuária

	Quanto à sua estruturação
	Horizontal

	Atividade primária
	Logística de transporte por modal aquaviário

	Informações complementares
	Atuação em toda a cadeia logística: movimentação e armazenagem de cargas gerais e conteinerizadas, transporte aquaviário.

	Quantidade de edificações auditadas
	Estruturas de barreiras perimetrais: 4 linhas (frente, lateral direita, lateral esquerda, fundos) | Estruturas de acessos à instalação: 1 portaria única | Estruturas de áreas de circulação internas à instalação: 1 estacionamento, 1 via interna, 1 pátio interno | Estruturas prediais dentro da instalação: 1 prédio administrativo, 1 prédio Gate e 1 armazém;

	Quantidade de pavimentos, se aplicável, das edificações (torres, blocos, ...)
	Prédio Administrativo: 2 pavimentos | Prédio Gate: 3 pavimentos | Prédio Armazém: 1 pavimento

	Ambientes de acessos de pessoas a pé
	1 Portaria Única de acesso ao perímetro interno da instalação | 1 recepção interna no Prédio da Administração.

	Ambientes de acessos veiculares
	1 Portaria única para acesso à instalação | Entrada e saída de pessoas e veículos, mediante controle simultâneo.

	Ambientes de acesso controlado
	Portaria | Recepção do Prédio Administrativo | Pátio de manobras | Armazém.

	Responsável patrimonial
	Próprio — Obs.: Responsabilidade geral: gerência própria de segurança  Responsabilidade desdobrada: empresa terceirizada prestadora (SEGURPRO)

	Emprega profissionais de segurança privada (vigilantes)?
	Sim — Obs.: 05 profissionais vigilantes da prestadora SEGURPRO.

	Emprega profissionais de facilities (porteiros, recepcionistas, controladores de acessos, ...)?
	Obs.: 01 profissional facility, horário comercial, atuando na Recepção do Prédio da Administração.

	Possui sistema de controle de acessos informatizado?
	Sim — Obs.: Via Software, engajamento na recepção da portaria principal, monitoramento local.

	Possui sistema de alarmes de intrusão?
	Não

	Possui CFTV?
	Sim — Obs.: Total de câmeras instaladas: 08

	Relação dos prestadores de serviços
	SEGURPRO - Prestador de serviços segurança patrimonial



Sistema CFTV — Sistema de CFTV
	Pergunta
	Resposta

	Tipos de câmeras de segurança
	Câmeras de segurança móveis (speed dome) e fixas

	Tecnologia aplicada
	Câmeras de segurança IP

	Funcionalidades agregadas
	Capacidade analítica (veículos) — Obs.: RECONHECIMENTO DE PLACAS, VIA SOFTWARE

	Formato de transmissão de imagens
	Digital

	Acesso remoto
	Acesso remoto disponível e em uso

	Armazenamento de imagens
	Armazenamento em servidor próprio

	Redundância de armazenamento
	Possui redundância com servidor próprio



Sistema de Controle de Acessos — Sistema de Controle de Acessos
	Pergunta
	Resposta

	Pessoas a pé
	100% das informações são gerenciadas por sistema informatizado

	Veículos
	100% das informações são gerenciadas por sistema informatizado



Estrutura de Controle da Segurança Eletrônica — GRC (Central de Operações e Monitoramento)
	Pergunta
	Resposta

	Central de operações de segurança
	Estrutura local dedicada ao monitoramento de sistemas de segurança, com redundância externa — Obs.: A redundância externa se dá por meio de sistemas informatizados em nuvem.

	CFTV (monitoramento)
	Monitoramento (24 horas) pela central de operações de segurança

	Sistemas de controle de acessos
	Não monitora o sistema de controle de acessos — Obs.: Dispositivos informatizados de controle de acessos, quando instalados em locais específicos, operam "stand alone".

	Alarmes
	Não monitora o sistema de alarmes instalado — Obs.: Dispositivos de alarmes, quando instalados em locais específicos, operam "stand alone".



Segurança Humana — Postos Fixos de Vigilância
	Pergunta
	Resposta

	Demanda X existente
	Postos de segurança existentes adequados às demandas — Obs.: Somente 1 Posto (Acesso/Portaria)

	Quantidade de postos
	01 Posto Fixo de Vigilância



Segurança Humana — Postos Móveis de Rondas (pronta-resposta)
	Pergunta
	Resposta

	Demanda X existente
	Postos de segurança existentes adequados às demandas — Obs.: Somente 1 posto (inspetor da segurança)

	Quantidade de postos
	01 Posto móvel de ronda pronta resposta.



Segurança Humana — Postos Fixos de Monitoramento
	Pergunta
	Resposta

	Demanda X existente
	Não há o emprego de postos de segurança, mesmo havendo demandas — Obs.: As funções de monitoramento se desenvolvem fora dos ambientes da ATR.



Segurança Humana — Postos Fixos de Facilities
	Pergunta
	Resposta

	Demanda X existente
	Postos de segurança existentes adequados às demandas

	Quantidade de postos
	01 posto, profissional atuando na recepção.



Segurança Humana — Cargo Gerente/Coordenador da Segurança
	Pergunta
	Resposta

	Vínculo institucional
	Não possui profissional responsável pela segurança patrimonial — Obs.: O profissional responsável atende a todo o Grupo Empresarial.



Segurança Humana — Cargo Supervisor/Analista da Segurança
	Pergunta
	Resposta

	Aspectos legais
	Profissional com responsabilidade atribuída, atende os requisitos legais

	Qtde de profissional
	01

	Turnos de serviços
	08H diárias; 44H semanais



Segurança Eletrônica — Sistema de CFTV
	Pergunta
	Resposta

	CFTV | Local de monitoramento
	Central de segurança dedicada no empreendimento

	CFTV | Cobertura
	Atenção para pontos específicos e demandantes de cobertura de câmeras de segurança

	CFTV | Condições de funcionamento
	Câmeras de segurança funcionando de forma adequada



Segurança Eletrônica — Sistema de Detecção de Intrusão
	Pergunta
	Resposta

	SDI | Local de monitoramento
	Não possui sistema de detecção de intrusão

	SDI | Cobertura
	Não possui dispositivos de detecção de intrusão instalados

	SDI | Condições de funcionamento
	Não possui dispositivos de detecção de intrusão instalados



Segurança Eletrônica — Sistema de Controle de Acessos
	Pergunta
	Resposta

	SCA | Local de monitoramento
	Central de segurança dedicada no empreendimento

	SCA | Cobertura
	Cobertura adequada ao contexto auditado

	SCA | Condições de funcionamento
	Dispositivos funcionando de forma adequada



Preventivo Contraincêndio — Sistema Preventivo Contraincêndio
	Pergunta
	Resposta

	Laudo preventivo de incêndio
	Laudo emitido e válido



Normativos de Segurança — Políticas de Segurança
	Pergunta
	Resposta

	Normas e/ou procedimentos
	Documentos disponíveis em plataforma informatizada



Normativos de Segurança — Diretrizes de Segurança
	Pergunta
	Resposta

	Normas e/ou procedimentos
	Documentos disponíveis em plataforma informatizada



Normativos de Segurança — Normas de Ação (NA) da Segurança
	Pergunta
	Resposta

	Normas e/ou procedimentos
	Documentos disponíveis em plataforma informatizada



Normativos de Segurança — Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) da Segurança
	Pergunta
	Resposta

	Normas e/ou procedimentos
	Documentos disponíveis em plataforma informatizada



Gerência da Segurança — Gerenciamento da Segurança Patrimonial
	Pergunta
	Resposta

	Multiplicidade de contextos
	Contexto único, gerenciado por equipe própria



Gerência da Segurança — Gerenciamento da Segurança de Informações
	Pergunta
	Resposta

	Multiplicidade de contextos
	Contexto único, gerenciado por equipe própria — Obs.: Equipe de TI



Gerência da Segurança — Gerenciamento da SST (Saúde e Segurança do Trabalho)
	Pergunta
	Resposta

	Multiplicidade de contextos
	Contexto único, gerenciado por equipe própria — Obs.: Equipe da SESMT



Prédio Gate — 1º Pavimento (térreo) - GATE
	Pergunta
	Resposta

	Tipo de barreira de controle (AE)
	Porta

	Acionamento da barreira de controle (AE)
	Barreira física manual

	Travamento da barreira de controle (AE)
	Fechadura comercial

	Sistema de controle de acessos (AE)
	Não informatizado - chave

	Sistema de comunicação (AE)
	Ambiente não demandante de dispositivo de comunicação

	Monitoramento de imagens (AE)
	Parcialmente coberto

	Sistema de alarme de intrusão
	Não

	Controle de temperatura
	Ambiente não demandante de monitoramento de temperatura

	Controle de automação ou similares
	Ambiente não demandante de monitoramento de automações e/ou similares



Prédio Gate — 2º Pavimento - Terceirizados
	Pergunta
	Resposta

	Tipo de barreira de controle (AE)
	Porta

	Acionamento da barreira de controle (AE)
	Barreira física manual

	Travamento da barreira de controle (AE)
	Fechadura comercial

	Sistema de controle de acessos (AE)
	Não informatizado - chave

	Sistema de comunicação (AE)
	Ambiente não demandante de dispositivo de comunicação

	Monitoramento de imagens (AE)
	Parcialmente coberto

	Sistema de alarme de intrusão
	Não

	Controle de temperatura
	Ambiente não demandante de monitoramento de temperatura

	Controle de automação ou similares
	Ambiente não demandante de monitoramento de automações e/ou similares



Armazém ATR — Armazém ATR
	Pergunta
	Resposta

	Tipo de barreira de controle (AE)
	Portão

	Acionamento da barreira de controle (AE)
	Barreira física manual

	Travamento da barreira de controle (AE)
	Fechadura comercial

	Sistema de controle de acessos (AE)
	Ambiente não coberto por sistema de controle de acessos

	Sistema de comunicação (AE)
	Ambiente não coberto por sistema de comunicação

	Monitoramento de imagens (AE)
	Sim

	Sistema de alarme de intrusão
	Não

	Controle de temperatura
	Ambiente não demandante de monitoramento de temperatura

	Controle de automação ou similares
	Ambiente não demandante de monitoramento de automações e/ou similares



Prédio Administrativo ATR — 1º Pavimento (térreo) - Recepção
	Pergunta
	Resposta

	Tipo de barreira de controle (AE)
	Controladora (catraca)

	Acionamento da barreira de controle (AE)
	Barreira física manual

	Travamento da barreira de controle (AE)
	Fechadura de segurança

	Sistema de controle de acessos (AE)
	Não informatizado - chave

	Sistema de comunicação (AE)
	Ambiente não demandante de dispositivo de comunicação

	Monitoramento de imagens (AE)
	Sim

	Sistema de alarme de intrusão
	Ambiente não demandante de cobertura de sensores de intrusão

	Controle de temperatura
	Ambiente não demandante de monitoramento de temperatura

	Controle de automação ou similares
	Ambiente não demandante de monitoramento de automações e/ou similares



Prédio Administrativo ATR — 1º Pavimento (térreo) - Salas administrativas
	Pergunta
	Resposta

	Tipo de barreira de controle (AE)
	Porta

	Acionamento da barreira de controle (AE)
	Barreira física manual

	Travamento da barreira de controle (AE)
	Fechadura comercial

	Sistema de controle de acessos (AE)
	Não informatizado - chave

	Sistema de comunicação (AE)
	Ambiente não coberto por sistema de comunicação

	Monitoramento de imagens (AE)
	Parcialmente coberto

	Sistema de alarme de intrusão
	Não

	Controle de temperatura
	Ambiente não demandante de monitoramento de temperatura

	Controle de automação ou similares
	Ambiente não demandante de monitoramento de automações e/ou similares



Prédio Administrativo ATR — 2º Pavimento (andar superior) - Salas administrativas
	Pergunta
	Resposta

	Tipo de barreira de controle (AE)
	Porta

	Acionamento da barreira de controle (AE)
	Barreira física manual

	Travamento da barreira de controle (AE)
	Fechadura comercial

	Sistema de controle de acessos (AE)
	Não informatizado - chave

	Sistema de comunicação (AE)
	Ambiente não demandante de dispositivo de comunicação

	Monitoramento de imagens (AE)
	Parcialmente coberto

	Sistema de alarme de intrusão
	Não

	Controle de temperatura
	Ambiente não demandante de monitoramento de temperatura

	Controle de automação ou similares
	Ambiente não demandante de monitoramento de automações e/ou similares



Sistema de Detecção de Intrusão — Sistema de Detecção de Intrusão
	Pergunta
	Resposta

	Gerenciamento de dispositivos instalados
	Não possui sistemas de alarmes de intrusão

	Condições de funcionamento
	Não possui sistemas de alarmes de intrusão



Acesso de Veículos — Portaria 2 - Secundária (acesso excepcional)
	Pergunta
	Resposta

	Tipo de barreira física primária (CA_V)
	Portão não automatizado — Obs.: É mantido permanentemente fechado, com uso apenas em situações excepcionais e de emergência.

	Tipo de barreira secundária (CA_V)
	Ambiente não coberto por barreira física secundária

	Automatização de acessos (CA_V)
	Não

	Comunicação (CA_V)
	Não

	Monitoramento de imagens (CA_V)
	Não



Circulação e Pátios — Pátio HTR
	Pergunta
	Resposta

	Monitoramento de imagens (AE_CI)
	Sim



Circulação e Pátios — Pátio 8
	Pergunta
	Resposta

	Monitoramento de imagens (AE_CI)
	Sim



Circulação e Pátios — Pátio 9
	Pergunta
	Resposta

	Monitoramento de imagens (AE_CI)
	Não



Circulação e Pátios — Pátio 6
	Pergunta
	Resposta

	Monitoramento de imagens (AE_CI)
	Não



Circulação e Pátios — Pátio 5
	Pergunta
	Resposta

	Monitoramento de imagens (AE_CI)
	Não



Barreiras Perimetrais — BP Frente | Seção 1 (Av. Fôgaz)
	Pergunta
	Resposta

	Seção perimetral auditada
	Perímetro | FRENTE — Obs.: Seção 1

	Tipo de barreira física
	Estrutural, com predominância de telas metálicas

	Altura da barreira física
	Inferior a 2 (dois) metros

	Dispositivos passivos
	Seção perimetral não coberta por dispositivos passivos

	Dispositivos ativos
	Seção perimetral não coberta por dispositivos ativos

	Monitoramento de imagens
	Seção perimetral não coberta por câmeras de segurança



Barreiras Perimetrais — BP Frente | Seção 2 (Av. Fôgaz)
	Pergunta
	Resposta

	Seção perimetral auditada
	Perímetro | FRENTE

	Tipo de barreira física
	Estrutural, com predominância de grades de ferro

	Altura da barreira física
	Inferior a 2 (dois) metros

	Dispositivos passivos
	Seção perimetral não coberta por dispositivos passivos

	Dispositivos ativos
	Seção perimetral não coberta por dispositivos ativos

	Monitoramento de imagens
	Seção perimetral não coberta por câmeras de segurança



Barreiras Perimetrais — BP Esquerda | Seção 1
	Pergunta
	Resposta

	Seção perimetral auditada
	Perímetro | LATERAL ESQUERDA

	Tipo de barreira física
	Estrutural, com predominância de telas metálicas

	Altura da barreira física
	Inferior a 2 (dois) metros

	Dispositivos passivos
	Seção perimetral não coberta por dispositivos passivos

	Dispositivos ativos
	Seção perimetral não coberta por dispositivos ativos

	Monitoramento de imagens
	Seção perimetral não coberta por câmeras de segurança



Barreiras Perimetrais — BP Esquerda | Seção 2
	Pergunta
	Resposta

	Seção perimetral auditada
	Perímetro | LATERAL ESQUERDA

	Tipo de barreira física
	Barreira natural (vegetação ou similar)

	Altura da barreira física
	Inferior a 2 (dois) metros

	Dispositivos passivos
	Seção perimetral não coberta por dispositivos passivos

	Dispositivos ativos
	Seção perimetral não coberta por dispositivos ativos

	Monitoramento de imagens
	Seção perimetral não coberta por câmeras de segurança



Barreiras Perimetrais — BP Direita
	Pergunta
	Resposta

	Seção perimetral auditada
	Perímetro | LATERAL DIREITA

	Tipo de barreira física
	Estrutural, com predominância de grades de ferro

	Altura da barreira física
	Inferior a 2 (dois) metros

	Dispositivos passivos
	Seção perimetral não coberta por dispositivos passivos

	Dispositivos ativos
	Seção perimetral não coberta por dispositivos ativos

	Monitoramento de imagens
	Seção perimetral não coberta por câmeras de segurança



Barreiras Perimetrais — BP Fundos (Pátio Retroporto)
	Pergunta
	Resposta

	Seção perimetral auditada
	Perímetro | FUNDOS

	Tipo de barreira física
	Estrutural, com predominância de telas metálicas

	Altura da barreira física
	Inferior a 2 (dois) metros

	Dispositivos passivos
	Seção perimetral não coberta por dispositivos passivos

	Dispositivos ativos
	Seção perimetral não coberta por dispositivos ativos

	Monitoramento de imagens
	Seção perimetral não coberta por câmeras de segurança



Prédio Gate — 3º Pavimento - RH e SESMT
	Pergunta
	Resposta

	Tipo de barreira de controle (AE)
	Porta

	Acionamento da barreira de controle (AE)
	Barreira física manual

	Travamento da barreira de controle (AE)
	Fechadura comercial

	Sistema de controle de acessos (AE)
	Não informatizado - chave

	Sistema de comunicação (AE)
	Ambiente não demandante de dispositivo de comunicação

	Monitoramento de imagens (AE)
	Parcialmente coberto

	Sistema de alarme de intrusão
	Não

	Controle de temperatura
	Ambiente não demandante de monitoramento de temperatura

	Controle de automação ou similares
	Ambiente não demandante de monitoramento de automações e/ou similares



Normativos de Segurança — Planos de Resposta a Incidentes
	Pergunta
	Resposta

	Normas e/ou procedimentos
	Documentos disponíveis em plataforma informatizada



Registro de Ocorrências — Sistema de Registro de Ocorrências
	Pergunta
	Resposta

	Avaliação e controle
	Gerenciamento através de plataforma informatizada — Obs.: Plataforma Accia, Módulo Operational (desktop e app)





ANEXOS - FOTOS
	
5075607443940774717
	
5075607443940774718

	
5075607443940774719
	
Lado Direito - ausência de Barreira Perimetral - acesso para rampa Pátio Desembarque

	
Barreira Perimetral - Fundos - Altura biaxa
	
Barreira Perimetral - Frente




	
Barreira Perimetral - Frente - Danificada
	
Ausência de câmera - Lado Direito

	
Fundos - "portinhola" rede fluvial
	
Portão "Cajuí" - Sem controle de acesso

	
Frente - parte Esquerda sem barreira perimetral - img 002
	
Frente - parte Esquerda sem barreira perimetral - img 001




	
Acesso de Saída Portaria
	
Recepção Portaria e Controle de Acesso

	
Portaria Principal - ATR Logística
	
Acesso a Administração - Sem controle de acesso Porta

	
Recepção - Atenção sem câmera
	
Câmera interna interior Administração




	
Parte interna Administração
	


RESERVADO — Página 1
section_image4.jpg




section_image5.jpg




section_image6.jpg




section_image7.jpg
-





section_image8.jpg




section_image9.jpg




section_image10.jpg
A




section_image11.jpg




section_image12.jpg
Ly

Vo

: /ﬁimm“yg

ARy
Ty





section_image13.jpg




section_image14.jpg




section_image15.jpg




section_image16.jpg




section_image17.jpg




section_image18.jpg




section_image19.jpg
aﬁm

NAVEGACH0_ToANSPORTE tecanes





section_image20.jpg




section_image21.jpg




section_image1.png
RESERVADO

sw Accia

. AUDITORIA DE RISCOS
A SEGURANGA PATRIMONIAL




section_image2.png




section_image3.jpg
m |

s IIMHIIHHH

HIIN i
||g,“,,.||‘|nnu il

l""





