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FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCOS DESCRITIVA


CONTRATADA:     SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA   CNPJ : 09.249.662/0001-74
CONTRATO:  5000004317
LOCAL DA EXECUÇÃO:    PORTO ALEGRE / RS
DATA DA ANÁLISE: _____/_____/_____ 
	ETAPAS DO TRABALHO
	RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
(EPI, EPC, MÉTODOS, FERRAMENTAS, ETC.)

	Corte de  fornecimento na CP
	Choque elétrico
Arco elétrico
Corte e perfurações 
	[bookmark: _GoBack]Calça resistente a chamas
Camisa resistente a chamas
Calçado proteção tipo B
Luvas de baixa tensão
Luva de cobertura
Manga isolante
Alicate isolado
Chave de fenda isolada
Capacete com protetor facial
Lençol isolante 

	Corte de  fornecimento no ramal de ligação


	Choque elétrico
Arco elétrico
Queda de diferença de nível
Queda de materiais 
Ergonômico
Corte e perfurações 
	Calça resistente a chamas
Camisa resistente a chamas
Calçado proteção tipo B
Luvas de baixa tensão 
Luva de cobertura
Alicate isolado
Chave de fenda isolada
Capacete com jugular
Manga Isolante 
Linha de vida 
Cinto de segurança  paraquedista
Talabarte em Y
Trava quedas
Escada 
Cones de sinalização

	Religar o fornecimento na CP Normal e Urgente 

	Choque elétrico
Arco elétrico
Corte e perfurações
	Calça resistente a chamas
Camisa resistente a chamas
Calçado proteção tipo B
Luvas de baixa tensão 
Luva de cobertura
Alicate isolado
Chave de fenda isolada
Capacete com jugular
Manga Isolante 
Linha de vida 
Cinto de segurança  paraquedista
Talabarte em Y
Trava quedas
Escada 
Cones de sinalização

	Religar o fornecimento no, Ramal Normal ou Urgente

	Choque elétrico
Arco elétrico
Queda de diferença de nível
Queda de materiais 
Ergonômico
Corte e perfurações
	Calça resistente a chamas
Camisa resistente a chamas
Calçado proteção tipo B
Luvas de baixa tensão 
Luva de cobertura
Alicate isolado
Chave de fenda isolada
Capacete com jugular
Manga Isolante 
Linha de vida 
Cinto de segurança  paraquedista
Talabarte em Y
Trava quedas
Escada 
Cones de sinalização

	Desligamento sem retirada de medidor 
	Choque elétrico
Arco elétrico
Corte e perfurações
	Calça resistente a chamas
Camisa resistente a chamas
Calçado proteção tipo B
Luvas de baixa tensão 
Luva de cobertura
Alicate isolado
Chave de fenda isolada
Capacete com jugular
Manga Isolante 
Linha de vida 
Cinto de segurança  paraquedista
Talabarte em Y
Trava quedas
Escada 
Cones de sinalização
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______________________________	      		 ______________________________________
ENCARREGADO RESPONSÁVEL              		TÉCNICO OU TÉCNICO   DE SEGURANÇA
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