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1. OBJETIVO
Estas diretrizes têm por objetivo a indicação dos cuidados ambientais sob responsabilidade de empresa contratada para:
Contratação de serviços de Manutenção Total das Centrais e Equipamentos de Ar Condicionado instalados no Centro Administrativo Engenheiro Noé de Mello Freitas (CAENMF), Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo (CCCEV), Agências, Subestações e Bases Técnicas de Porto Alegre e da Região Metropolitana.

2. GENERALIDADES 
Dúvidas sobre o cumprimento dessas Diretrizes deverão ser encaminhadas ao representante da CEEE responsável pela administração do contrato.
A contratada deve executar suas atividades em conformidade com a legislação vigente, independentemente de sua citação neste documento.
É proibida a utilização de fogo para limpeza de áreas ou para eliminar restos de materiais de qualquer natureza.
A contratada deverá executar suas atividades sem agressões à fauna.
A contratada deverá adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada em suas atividades.
A contratada deverá tomar providências para evitar incêndios, como, por exemplo, instruir os empregados a serviço da obra a não atirar pontas de cigarro acesas e não fazer fogueira junto a matas e capinzais, divulgar os telefones do Corpo de Bombeiros, etc.
Esta Diretriz Ambiental não dispensa quaisquer certidões ou alvarás de qualquer natureza exigidos pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licenças ambientais.

3. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Quando do fornecimento de produto(s) químico(s), deverá ser apresentada a respectiva FISPQ (Ficha de Segurança de Produto Químico).
Produtos químicos somente poderão ser utilizados se houver a disponibilidade de FISPQ (Ficha de Segurança de Produto Químico), as quais deverão ser conhecidas pelos empregados da contratada que utilizarem os produtos.
Os materiais fornecidos deverão ser preferencialmente de origem local. 
Havendo risco de impacto ambiental significativo relacionado a produtos químicos utilizados para limpeza, o uso dos mesmos deverá ser realizado somente se houver disponibilidade de FISPQ (Ficha de Segurança de Produto Químico), que deve ser específica para cada produto e conhecida por empregados da contratada.
Os produtos de limpeza e conservação utilizados deverão obedecer às classificações e especificações determinadas pela ANVISA.
4. MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
O abastecimento de combustível e lubrificação dos equipamentos, quando executado no local do serviço, deve ser realizado com pessoal e meios apropriados, de forma a evitar o derramamento do produto e geração de impactos ambientais.
Caso seja feita a manutenção de máquinas e equipamentos no local do serviço, deverão ser providenciadas condições adequadas para esta finalidade, tais como dispositivos de contenção de vazamentos de combustíveis ou lubrificantes.
Caso seja realizada a lavagem de máquinas e equipamentos no local do serviço, caberá a contratada providenciar que as águas da lavagem sejam conduzidas para um sistema separador de água e óleos.
Caso ocorra vazamento de produtos químicos que causem impacto negativo no ambiente, caberá a contratada recolher o material e providenciar destinação final adequada. Caso o vazamento ocorra sobre solo, caberá a contratada recolher o solo contaminado e apresentar análise química do solo remanescente, na qual deverá ser evidenciada que não há contaminação residual.

5. GESTÃO DE RESÍDUOS
Os resíduos deverão ser classificados e segregados como não perigosos (ex: orgânicos, recicláveis, sucata metálica) e perigosos (ex: óleo, latas contendo tinta, material contaminado, pilhas, baterias, benzina e outros). A classificação de resíduos deve estar em conformidade com a Norma NBR 10.004.
Caso sejam gerados resíduos perigosos para o meio ambiente, cabe a contratada dar destino para os mesmos, em conformidade com a legislação específica para este tipo de resíduo.
Os resíduos deverão ser segregados e dispostos conforme orientação da contratante.
A contratada deve garantir que não ocorra o abandono de resíduos gerados pelos trabalhadores nos arredores da área de trabalho, tais como plásticos, papéis, bitucas de cigarro, etc.
Pilhas e baterias usadas e inservíveis deverão ser descartadas segundo o disposto na Resolução CONAMA nº 257 de 30/06/1999.
5.1. Resíduos de obras civis
A separação dos resíduos gerados na obra deverá ser realizada de acordo com as Resoluções CONAMA nº 307/02 e 348/04.

5.2. Resíduos Perigosos
Caso sejam gerados resíduos perigosos (definidos pela NBR 10.004), cabe a contratada realizar o transporte e destinação final atendendo os seguintes requisitos:
· A empresa receptora dos resíduos deverá possuir Licença de Operação (LO) que a habilite para o recebimento/tratamento de resíduos perigosos;
· A empresa receptora dos resíduos deverá possuir cadastro no Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) on-line da FEPAM;
· Após o recebimento dos resíduos objeto desta contratação, a empresa receptora deverá dar baixa nos MTRs emitidos pela CEEE-GT relativo ao envio destes resíduos para destinação final, bem como emitir o Certificado de Destinação Final correspondente a cada MTR;
· A empresa responsável pelo transporte de resíduos deverá possuir Licença de Operação (LO) para esta atividade;
· A empresa transportadora deverá possuir cadastro no Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) on-line da FEPAM;
· Veículos de transporte deverão possuir Licença de Operação (LO) para Fonte Móvel de Poluição emitida pela FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental);
· O motorista do veículo de transporte deverá possuir capacitação específica para transporte dos resíduos perigosos (MOPP - Movimentação e Operação de Produto Perigoso);
· O veículo de transporte deverá possuir kit de emergência e sinalização apropriada a carga;
· O transporte deverá ser realizado acompanhado de envelope e ficha de emergência apropriada à carga;
· Os resíduos deverão ser identificados conforme exigências da Resolução ANTT nº 5232/2016;
· Os resíduos somente poderão ser enviados para fora do estado do Rio Grande do Sul após a obtenção de autorização junto à FEPAM e a empresa transportadora possuir Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos junto ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).
· Após o descarte deverá ser encaminhado a Coordenadoria de Meio Ambiente do Grupo CEEE cópia do Certificado de Destinação Final emitido pela empresa receptora dos resíduos.
6. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Caso a contratada utilize veículos movidos a óleo Diesel, caberá a mesma manter os mesmos com manutenção adequada para que não ocorra a emissão de fumaça preta em desacordo com a legislação.

7. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
A contratada deverá tomar as medidas de precauções necessárias para evitar vazamentos de gases nas atividades de manutenção e/ou instalação de ar condicionado.
8. ORIENTAÇÃO PARA TRABALHADORES
Cabe à contratada orientar a todos os seus trabalhadores para que executem suas atividades em conformidade com o conteúdo destas diretrizes ambientais.
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